Słupsk, 25.10.2024 r.

***WSZYSCY WYKONAWCY***

**Dotyczy: Zapytania ofertowego na remont oraz wzmocnienie stropu w budynku użyteczności publicznej przy ul. Obrońców Wybrzeża 3 w Słupsku wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie**

**Modyfikacja przedmiaru robót branży budowlanej - załącznik nr 9c.**

*Z załącznika 9c usunięto pozycję z przedmiaru robót branży budowlanej numer :*

- 31,32,33,

- 39,40,41,

- 139,140,141,

- 149,150,151,152,153,154,

- 193,194,195,

- 205 w części dotyczącej pom. nr 1,8, 1,8a, 1.9,

- 223,224,225,

- 238,239,240,

- 248,249,250,

- 265,

- 271,272,273,

- 279,280,281,

- 293,294,295,

- 305,306,307,308,

- 315,

- 346.

*W załączniku 9c zmieniono ilość w pozycjach numer :*

- 98,99,100,

- 200,201,202,

- 205-218,

- 242,243,244.

*W załączniku 9c dodano opis robót w punkcie 5.2; 7.4; 7.6; 7.8; 8.3; 9.2; 9.3; :*

- ręczne czyszczenie i mycie posadzek z tworzyw sztucznych i wykładzin mineralnych z wyjątkiem drewnianych,

*W załączniku 9c dodano opis robót w punkcie 8.2 :*

- ręczne czyszczenie i mycie posadzek z tworzyw sztucznych i wykładzin mineralnych z wyjątkiem drewnianych,

- rozebranie wykładziny ściennej z płytek – przedścianka pom. 0.15,

- przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej pom. 0.15,

- licowanie ścian o powierzchni do 10m2 płytkami kamionkowymi GRES 20x30 cm na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 4 mm – pom. 0.15,

- rozbiórka przedścianki z podwójnych płyt gipsowo – kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5m2 – pom 0.15,

- ścianki działowe z płyt gipsowo – kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych o profilu 100mm dwuwarstwowe z pokryciem jednostronnym przedścianka – pom. 0.15.

**Powy**ż**sza informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiaj**ą**cego   
w dniu 25.10.2024 roku.**

**Załącznikami do modyfikacji Zapytania ofertowego są:**

1. **Załącznik nr 9c**

**Zamawiający wymaga załączenia do oferty zmodyfikowanego załącznika.**